**Installasjon av klokkerkiosk på gamle maritech-terminaler.**

1. Installer Debian 12 «bookworm» 32bit uten grafisk grensesnitt, ethernet må være tilkoblet under installasjon for å få driver til wi-fi.
2. Pass på å installere pakke for ssh server
3. Sett opp en bruker ved navn lnws melbu – lnws login.
4. Etter installasjon, logg inn som root og installer network-manager:
5. apt-get install network-manager
6. kjør denne:

nmtui

og sett opp wi-fi mot lsg nett.

1. Koble fra nettverkskabel
2. Reboot system
3. Ved oppstart, logg inn som root og finn ipaddresse med kommando:

hostname -I

1. logg så inn med putty med lnws, kjør:

su (root)

1. og kjør:

«wget https://raw.githubusercontent.com/LNWS-Melbu/lnws-kiosk/main/klokkekiosk/lnws-kiosk-installer.sh; chmod +x lnws-kiosk-installer.sh; ./lnws-kiosk-installer.sh»

1. etter endt installasjon, start skjerm på nytt og klokke skal komme automatisk.